**AKT-LUBA TÖÖKOHA ERALDAMISEKS JA TÖÖDE TEGEMISEKS
ELEKTRIPAIGALDISTES VÕI NENDE LÄHEDAL**

**Loa andja**

|  |
| --- |
| Ettevõtte nimi: **Elering AS** |
| Projektijuhi ees- ja perekonnanimi:  | telefon:  |
| Käidukorraldaja ees- ja perekonnanimi:  | telefon:  |

**Loa saaja ja kehtivusala**

|  |
| --- |
| Ettevõtte nimi:  |
| Ettevõtte esindaja  | telefon:  |
| Objekti nimi  |
| Algus  | lõpp:  |
| Objekt, töölõik, töökoha piirid, tähistamise viisid, paigaldatavad kaitsevahendid, tehtavad tööd jne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Tagatavad tööohutuse meetmed1. Tööd korraldada vastavalt seadme ohutuse seaduse, Elering AS elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi, ehitustöödel tööohutust tagavate seadusandlike aktide ja juhendite nõuetele. 2. Töödel alajaama territooriumil kasutada eleringi nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid.3. Esemete teisaldamisel ning ehitusmasinate kasutamisel vältida nende sattumist pingelähedasse tsooni. 4. Ehitusmasinad alajaama territooriumil maandada. 5. Liikumine alajaama territooriumil väljaspool töötsooni on keelatud. 6. Tõusmine alajaama konstruktsioonidele väljaspool töötsooni on keelatud. 7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ohutuse eest töömaal vastutab .………………………………………………………………………………………………….*(eesnimi, perekonnanimi, telefoni nr)*Töömaa muutmise vajadusel või tööde lõpu tähtaja möödumisel (vt Märkus käesoleval aktloal) koostada uus töömaa plaan ja see kooskõlastada vajalike osapooltega. |

Käidukorraldaja poolt on töövõtja ettevõtte esindaja juhendatud ja juhendamine kirjalikult vormistatud.

Käidukorraldaja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi  | allkiri  | kuupäev………………………….. 20 ………. a |

Töövõtja ettevõtte esindaja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi  | allkiri  | kuupäev………………………….. 20 ………. a |

Eleringi projektijuht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi  | allkiri  | kuupäev………………………….. 20 ………. a |